분당 수지U-TOWER 승강기 층 표시 시스템 구축 시방서

1. 공사 범위

본 시방서 분당 수지U-TOWER 건축물내의 승강기 층 표시 시스템 구축 공사에 적용한다.

2. 관련법규 및 공사 시방서 참조 조건

가. 정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

나. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

다. 구내통신설비 설계지침서

라. 한국 산업 안전법

마. 지방자치단체 공사계약 일반조건

바. 전기공사 표준 시방서

3. 착공계 제출

가. 분당 수지U-TOWER에서 요구한 제품 규격에 관한 공급 확약서 및 제품 규격서를 계약일로부터 5일 이내에 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 착공계에 포함될 내용은 다음과 같다.

1) 승인장비 목록 및 세부사양

2) 설치도면 및 계통도

3) 사용설명서

4) 시공 일정표(예정공정표)

5) 기술자 명단 및 보안각서 등

4. 물품의 납품

가. 모든 물품의 규격은 발주처에서 제시한 규격에 맞아야 하며 신품이어야 한다.

나. 계약자는 납품기일까지 해당물품(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)을 지정장소에 납품하여야 한다.

다. 납품된 물품을 검사, 수령하기까지 발생한 물품의 망실, 파손, 인명사고 등은 계약자 부담으로 한다.

라. 모든 자재 및 물품은 특히 시방서 및 도면에 표기된 사항의 동급 이상 제품을 사용토록 하며,

물품의 변경 등에 따른 호환성 / 운용 교육 등은 낙찰자 측에서 부담한다.

5. 설치 내용 및 시스템 구성

가. 시방서에 제시되는 시스템 구성은 예시이며 더 좋은 아이디어 및 원가절감방안 제안 가능

나. 본관 엘리베이터 층 모니터 시스템 28개소 설치

(설치 예)

1) 지상 : 24개소, 지하 : 4개소

2) 승강기 1호기부터 8호 까지 승강기 위치 및 방향을 모니터에 표시

3) 모니터(Utra wide 29인치) 설치는 각 층별 엘리베이터 홀의 벽면 또는 천장에 설치

다. 층 표시 Data는 승강기 제어 프로그램 모니터 화면에서 읽어 오고, 이 Data를 편집하여 각 층에

설치 된 모니터에 표시 한다. 이에 필요한 방재실 Main PC 및 시스템 구성에 필요한 소프트웨어는

입찰 업체에서 개발 및 구매하여 납품 한다.

(모니터 제어 프로그램 화면)

라. 시스템 구성

1) MAIN PC 1대 : 방재실에 층 표시 시스템 화면 구현을 위한 MAIN PC 설치 ,  설치

2) MAIN PC와 기존의 엘리베이터 제어 PC와는 구내 LAN 이용

3) HDMI Sender 1대 : 층 표시 모니터 화면은 방재실 MAIN PC에서 HDMI Sender를 통한 1:N의

방식으로 구현

4) 광 스위치 2대: 방재실 내 HDMI Sender와 본관 지하1층 EPS실 연결을 위하여 광 스위치 설치,

4Core 광케이블 포설

5) 지하1층 EPS실내 광 스위치 및 16Port Hub 설치

가) Hub설치 : 지하1층, 지상 11층, 20층

6) Hub로부터 각 층 HDMI Receiver로 LAN Cable 포설

7) 각 층별 EPS실에서 엘리베이터 홀까지 LAN 및 전원 1회선 각각 포설

8) HDMI Receiver 28대, 모니터(Utra wide 29인치) 28대 각 층에 설치

마. 전기/통신 공사

1) 천장 은폐배관을 설치하며, 노출 배관/배선은 허용하지 않음.

6. 준공계 제출

가. 계약자는 계약 이행 후 준공 완료계를 서면으로 감독원에게 제출하고 준공검사를 받아야 한다.

나. 감독원은 준공 완료계 접수일로부터 14일 이내에 검사를 하여야 한다.

다. 준공 완료계에 포함될 내용은 다음과 같다.

1) 기기내역서

2) 공사 전. 중, 후 설치 사진

3) 준공도면

4) 유지보수 계획서

5) 시스템구성도 등

6) 기타 유타워 측에서 요구하는 운용 및 관리 책자 등

7. 교육 및 기술지원

계약자는 전문 기술교육을 실시하여 운용에 차질이 없도록 하여야 하며 이에 소요되는 일체의 경비와 교육 자료는 계약자가 부담한다.

8. 보안대책

가. 업무상 습득한 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니 되며, 누설 시에는 관계법의 적용을 받는다.

나. 계약자는 장비설치요원의 명단 및 보안 관련서류(보안각서)를 제출하여야 한다.

9. 기타사항

가. 전기, 전화, 메인 컴퓨터와의 연결 등 기존 장비와 신설 장비와의 연계 및 관련 공사에 대한 모든 사항은 계약자가 부담하여야 한다.

나. 준공 후 3년 이내에 사용자의 운용 및 취급상 부주의가 아닌 사항에 의한 하자 발생시, 계약자는 무상으로 기기의 조정, 수리, 교체를 하여야 하며 비상시 시스템을 신속히 정상 운용 할 수 있도록 유지보수 등의 서비스 인력을 보유하여야 한다.